Busko-Zdrój, dn. 11.03.2020 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Zamawiający:**

„Królewskie Ponidzie”

ul. Grotta 3,

28-100 Busko-Zdrój

1. **Przedmiot zamówienia:**

|  |
| --- |
| Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  Część 1 – „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Nidą w msc. Nowy Korczyn”  Cześć 2 – „Zakup zestawu kajaków, kamizelek i wioseł z przyczepką do przystani w Nowym Korczynie”  realizowany w ramach projektu pn. „Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka” w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.  **Część 1: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Nidą w msc. Nowy Korczyn”** obejmuje:  - zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego nad rzeką Nidą w miejscowości Nowy Korczyn (montaż siłowni zewnętrznej) na podstawie uzyskanego zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych znak: AB.6743.809.2018 z dnia 27.11.2018 r. wydane przez Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;  - budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach nad Nidą w miejscowości Nowy Korczyn na podstawie uzyskanego zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych znak: AB.6743.604.2019 z dnia 25.09.2019 r. wydane przez Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania;  Wyceny części 1 należy dokonać na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania poprzez sporządzenie i załączanie do oferty kosztorysu ofertowego.  **Część 2: „Zakup zestawu kajaków, kamizelek i wioseł z przyczepką do przystani w Nowym Korczynie”: 2 szt. kajaki 1-osobowe, 4 szt. kajaki 2-osobowe, 4 szt. kajaki trzyosobowe w tym 2 szt. typu – canu/canoe, 17 szt. kamizelek asekuracyjnych dla dorosłych, 5 szt. kamizelek ratunkowych dla dzieci, 18 szt. wioseł, 4 szt. pagai, przyczepa do transportu 10 szt. kajaków”** o parametrach jak poniżej:   1. Kajak 1-osobowy:   - polietylenowa (LDPE) niezatapialna konstrukcja  - długość ok. 2,89 m.  - szerokość ok. 0,70 m.  - głębokość ok. 0,32 m.  - wyporność min. 130 kg.  - waga ok 23 kg  - długość kokpitu ok 1,04 m.  - szerokość kokpitu 0,50 m.  - siedzisko z wysokim oparciem i miejscem na napój  - ergonomiczne rączki do przenoszenia kajaka  - komplet podnóżków  - mapnik  - wymienna nakładka na kil  - korek odpływowy  - bez luku   1. Kajak 2-osobowy:   - polietylenowa (LDPE) niezatapialna konstrukcja - długość ok. 4,14 m.  - szerokość ok. 0,78 m.  - głębokość ok. 0,37 m.  - wyporność min. 260 kg.  - waga ok 35 kg  - długość kokpitu ok 1,98 m.  - szerokość kokpitu 0,50 m.  - 2 siedziska z wysokim oparciem i miejscem na napój  - ergonomiczne rączki do przenoszenia kajaka  - komplet podnóżków  - mapnik  - wymienna nakładka na kil  - korek odpływowy  - bez luku   1. Kajak 3-osobowy:   - polietylenowa (HDPE) niezatapialna konstrukcja - długość ok. 4,25 m.  - szerokość ok. 0,80 m.  - głębokość ok. 0,30 m.  - wyporność min. 280 kg.  - waga ok 37 kg  - długość kokpitu ok 2,21 m.  - szerokość kokpitu 0,49 m.  - 2 siedziska z wysokim oparciem i miejscem na napój oraz konsola z oparciem dla  dziecka.  - ergonomiczne rączki do przenoszenia kajaka  - komplet podnóżków  - mapnik  - wymienna nakładka na kil  - korek odpływowy  - bez luku   1. Kajak typu canoe 3-osobowy:   - klasyczna konstrukcja wykonana z trójwarstwowego polietylenu - rączki do przenoszenia - trzy siedziska (ławeczki) - długość ok. 4,55 m. – szerokość ok. 0,90 m - wysokość ok. 0,48 m - waga ok. 43 kg   1. Kamizelka asekuracyjna dla dorosłych:   - posiadająca aktualny Certyfikat CE wydany przez PRS (Polski Rejestr Statków)  - wyprodukowana według normy PN-EN ISO 12402-5:2007  - rozmiar XXL  - waga ciała 70+ kg  - obwód klatki piersiowej min. 115 cm  - minimalna siłą wyporu min. 50 N.   1. Kamizelka ratunkowa dla dzieci:   - posiadająca aktualny Certyfikat CE wydany przez PRS (Polski Rejestr Statków)  - wyprodukowana według normy PN-EN ISO 12402-5:2007  - rozmiar XS  - waga ciała 15-30 kg  - obwód klatki piersiowej min. 55-65 cm  - minimalna siłą wyporu min. 40 N.   1. Wiosła jednoczęściowe:   - pióro asymetryczne z polipropylenu z włóknem szklanym  - wbudowany okapnik  - drążek aluminiowy, średnica min. 28 mm, grubość ścianki min. 1,5 mm  - skrętność wiosła 45O  - długość 2,25 m.  - waga całkowita ok 1,23 kg.   1. Pagai:   - pióra symetryczne o powierzchni ok. 673 cm3  wykonane z materiału HTP - drążek aluminiowy dochodzący do końca pióra  - wbudowany okapnik  - skrętność wiosła 0O  - długość ok 1,65 m.  - waga całkowita ok 0,8-0,9 kg.   1. Przyczepa do transportu 10 sz. kajaków:   - homologacja DMC- dopuszczalna masa całkowita 450-750kg,  - stelaż do przewozu 10 sztuk kajaków  - pełny ocynk (moczona)  - rama wykonana z kształtownika konstrukcyjnego w całości cynkowana ogniowo,  - solidne pałąki z grubych profili.  - uchwyty na gumy lub linki  - cały stelaż na kajaki demontowany  - oświetlenie ( instalacja lutowana, zgodna z kodeksem ruchu drogowego)  - koło najazdowe do manewrowania  - resor, Amortyzator, Odbój - fabrycznie nowy gwarancja dobrej amortyzacji  - zaczep kulowy 750kg,  - półki na kajaki z grubego łańcucha + górne półki stałe - koła 165/70R13 - nowe koła  - błotniki z wytrzymałego tworzywa ABS odpornego na pęknięcia lub metalowe  cynkowane  - znak jakości ISO 9001  Wyceny części 2 należy dokonać na podstawie zestawienia dostarczanych zestawów kajakowych – tabela dotycząca części 2 zapytania w formularzu ofertowym. |

1. **Termin realizacji zamówienia części 1 i części 2** – od dnia podpisani umowy od dnia 29.05.2020 r.
2. **Kryteria wyboru oferty:** 100 %. cena.
3. **Inne istotne warunki zamówienia:**

|  |
| --- |
| 1. Dostarczone przedmioty winny być nowe, wolne od wad, wykonane w ramach bezpiecznych technologii, winny spełniać wymagania norm krajowych UE. Produkty, które tego wymagają winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. 2. Użyte materiały muszą gwarantować długoletni okres ich eksploatacji oraz atrakcyjność pod względem estetycznym i graficznym. 3. Konstrukcja i montaż powinny gwarantować bezpieczne użytkowanie, powinny być stabilne i wytrzymałe, nie powodujące zagrożenia życia i zdrowia użytkowników. 4. Wykonawca udzieli na dostarczone przedmioty gwarancji na okres 36 miesięcy. 5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt. 6. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca. 7. Przedmioty powinny być dostarczone do Zamawiającego w stanie gotowym, a roboty budowlane wykonane zgodnie ze sztuka budowlaną, obowiązującym przepisami prawa oraz załączoną dokumentacją techniczną. 8. W przypadku, gdy produkty nie będą zgodne z ofertą i zapytaniem ofertowym Wykonawca zobowiązany będzie wymienić w/w na zgodne z opisem zamówienia. 9. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. |

1. **Sposób przygotowania oferty.**

Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika nr 5 – Wzór oferty.

1. **Miejsce i termin złożenia ofert.**

Oferty można składać w następujący sposób:

1. drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@krolewskieponidzie.pl lub
2. faxem: /41/ 3787177 lub

drogą pocztową na adres: KRÓLEWSKIE PONIDZIE" LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA, ul. Grotta 3, 28-100 Busko-Zdrój

1. Oferty należy składać do: 20 marca 2020 r., godz. 10:00. (decyduje data doręczenia do siedziby Lokalnej Grupy Działania).
2. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 5 dni roboczych i zostanie opublikowane na stronie internetowej Urzędu.
3. **Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.**

Imię i nazwisko: Piotr Strach / Łukasz Curyło

Tel. 41 234 54 05

E-mail: [inwestycje@nowykorczyn.pl](mailto:inwestycje@nowykorczyn.pl) , biuro@krolewskieponidzie.pl